{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Start","Checklist","Kolomnummers"],"not_rendered":{"charts":0,"images":3,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Start","index":0,"n_rows":9,"n_cols":3,"rows_kept":9,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[8,1,8,6],[6,1,6,6],[7,1,7,6],[0,1,1,6]]}
[" ","TOOLCHECKER \nCO2-Reductietool"]
[]
[null,"Voor CO2-reductietool versie 2.0.1"]
[null,"Toolchecker versie",3]
[null,"Datum laatst geactualiseerd","2024-05-16"]
[]
[]
[null,"Instructies"]
[null,"Dit bestand controleert de ingevoerde gegevens van de CO2-reductietool. Open je CO2-reductietool en klik op 'Controle uitvoeren'. De uitgevoerde checks en resultaten staan op het tabblad 'Checklist'. Na het verbeteren van de CO2-tool kun je de controle nogmaals uitvoeren.\n\n"]

{"sheet":"Checklist","index":1,"n_rows":41,"n_cols":8,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,7,8,7],[1,2,2,6],[6,2,6,3],[7,2,7,3],[8,2,8,3],[4,2,4,3],[3,2,3,3],[5,2,5,3],[3,5,8,6]]}
[]
[null,null,"TOOLCHECKER CO2-REDUCTIETOOL ZORG"]
[]
[null,null,"Toolchecker versie",null,{"$f":"Start!C4","v":3},"Toelichting\nHieronder staat het resultaat van de check van jouw CO2-reductietool. Pas de benodigde acties aan in jouw CO2-reductietool en voer de benodigde acties uit. \nIn kolom E zie je per check:\n>> OK (Er is geen actie vereist).\n>>NOK (Niet OK, er is actie vereist, zie kolom F voor een toelichting en kolom G voor benodigde actie. \n>> ? (Misschien OK, er is een afwijking gevonden, controleer of dit in orde is.)",null,"Klik hier voor de \nveelgestelde vragen"]
[null,null,"Datum en tijd controle uitgevoerd"]
[null,null,"Bestandsnaam van gecontroleerde tool"]
[null,null,"Aantal checks OK",null,{"$f":"COUNTIFS(tblCHECKLIST[Resultaat],\"OK\",tblCHECKLIST[Actie als NOK of ?],\"<>\")","v":0}]
[null,null,"Aantal checks NOK (niet OK)",null,{"$f":"COUNTIFS(tblCHECKLIST[Resultaat],\"NOK\",tblCHECKLIST[Actie als NOK of ?],\"<>\")","v":0}]
[null,null,"Aantal checks ? (misschien niet OK)",null,{"$f":"COUNTIFS(tblCHECKLIST[Resultaat],\"?\",tblCHECKLIST[Actie als NOK of ?],\"<>\")","v":0}]
[]
[null,null,"#","Wat wordt gecheckt?","Resultaat","Toelichting op controleresultaat","Actie als NOK of ?","Handige links"]
[null,null,1,"Tabblad Start","OK"]
[null,null,1,"Check of toolversie 2.0.1 is (augustus 2023)",null,null,"Heb je een versie 1.3 of 1.3.1, voer dan eerst de update naar versie 2.0.1 uit. Heb je een versie 2.0, stuur je tool naar het EVZ voor upgrade, zie link hiernaast.","https://www.expertisecentrumverduurzamingzorg.nl/contact/"]
[null,null,2,"Check of naam organisatie, KVK-nummer en contactgegevens beheerder zijn ingevuld",null,null,"Deze gegevens zijn nodig als de CO2-tool gebruikt wordt voor de Informatieplicht en/of EED. Vul dan aan."]
[null,null,1,"Tabblad Cijfers"]
[null,null,3,"Check of er geen #WAARDE #VERW, #FOUT of andere errors in staan. ",null,null,"Ligt zeer waarschijnlijk aan problemen op locatietabbladen. Zie locatiechecks."]
[null,null,4,"Check of locatienamen in de ijst overeenkomen met namen van tabbladen.",null,null,"Als de locatienamen op de lijst van het tabblad cijfers niet geheel overeenkomen met bestaande locatietabbladen in de tool, worden deze locaties niet meegenomen in het overzicht. Zorg dat de namen exact overeenkomen (let goed op onbedoelde spaties achter de naam). Het kan ook zijn dat er nog geen locatietabblad is bij een naam in de lijst op het tabblad Cijfers. Maak in dat geval locatietabbladen aan of wis de namen in de lijst. "]
[null,null,5,"Check of m2 nieuwbouw overeenkomt met de waarde op het tabblad nieuwbouw.",null,null,"Waarschijnlijk is het bouwjaar (cel C9) van een of meerdere locaties fout ingevuld. Foutief is bijv. een range i.p.v. een jaartal. Als excel het bouwjaar van een locatie niet kan ‘lezen’ wordt de locatie automatisch bij nieuwbouw ingedeeld. Zie locatiechecks."]
[null,null,6,"Check of de structuur van het tabblad niet gewijzigd is. ",null,null,"Heb je rijen of kolommen handmatig aan het tabblad cijfers toegevoegd? Verwijder deze dan. Heb je rijen of kolommen verwijderd, stuur je tool dan op naar het EVZ voor reparatie (zie link hiernaast). Het tabblad cijfers moet goed staan voor de sectoranalyse. ","https://www.expertisecentrumverduurzamingzorg.nl/contact/"]
[null,null,7,"Check of er geen negatieve energieverbruiken zijn, nu en in de toekomst. ",null,null,"Een negatief verbruik van aardgas of warmte is niet mogelijk. Een negatief verbruik van elektriciteit in de praktijk wel (meer opwek dan verbruik) maar de CO2-tool werkt dan niet goed. Dit komt door negatieve verbruiken van één of meerdere locaties. Zie locatiechecks.","https://www.expertisecentrumverduurzamingzorg.nl/veelgestelde-vragen/gasverbruik-co2-tool-negatief/ "]
[null,null,1,"Tabblad Dashboard"]
[null,null,8,"Check of de ingevulde energieprijzen niet teveel afwijken van gemiddelden.",null,null,"Afwijkingen van meer dan 25% van de door het EVZ gehanteerde gemiddelenden zijn niet aannemelijk. Pas de energietarieven aan. Bekijk voor meer informatie over energietarieven de EVZ-handleiding: invloed van energietarieven. Zie link.","https://www.expertisecentrumverduurzamingzorg.nl/kennisbank/handleiding-energiekosten-en-terugverdientijd-berekenen/)."]
[null,null,9,"Check of het totale vloeroppervlak in de CO2-tool niet teveel afnemen of toenemen. ",null,null,"Een piek op bij de verhuizing van het ene naar het andere gebouw is normaal. Het is voor de meeste zorgorganisaties niet aannemelijk dat het gebruiksoppervlak van het vastgoed meer dan een paar procent daalt. Verklaringen zijn:\n- Nieuwbouwplanner is niet goed ingevuld, \n- Geen vervangend vastgoed na jaar van afstoot gepland of bij huurgebouwen is bij het jaar van afstoot eindjaar van huurcontract wel ingevuld, maar geen vervangend vastgoed ingepland.\nZie de links voor meer informatie.","https://www.expertisecentrumverduurzamingzorg.nl/veelgestelde-vragen/routekaart-en-panden-die-worden-afgestoten-of-gesloopt/\n\nhttps://www.expertisecentrumverduurzamingzorg.nl/veelgestelde-vragen/wat-hanteer-ik-als-einddatum-van-huurpanden/"]
[null,null,10,"Check of de CO2-tool bestuurlijk is vastgesteld.",null,null,"Een CO2-tool wordt een CO2-routekaart met bestuurlijke oplegger. Laat op het dashboard weten dat deze CO2-tool is geaccordeerd. Wil je wel de CO2-tool indienen, maar heb je nog geen bestuurlijk akkoord? Ligt dit toe bij het indienen. Zie link.","https://www.expertisecentrumverduurzamingzorg.nl/care/co2-routekaart/wegwijzer-inleveren/"]
[null,null,1,"Tabblad Nieuwbouw"]
[null,null,11,"Check of de CO2-emissie van bouwmatrialen niet teveel afwijkt van de door ons geschatte waarde.",null,null,"Stimular/EVZ schat de CO2-emissie op 340 kg/m2 GO. Wijk je hiervan meer dan 50 kg/m2 van af? Deel je onderbouwing met ons (zie link hiernaast) Zo kunnen we samen de kennis hierover vergroten!","https://www.expertisecentrumverduurzamingzorg.nl/contact/"]
[null,null,12,"Check of de nieuwbouwplanner goed is ingevuld.",null,null," In v1.3 moest je in de nieuwbouwplanner gesommeerde m2 nieuwbouw invullen. Voorbeeld v1: 1.000 m2 in 2024 en weer 1.000 m2 in 2025, dan vulde je bij 2025 2.000 m2 in. Dat is veranderd. In v2 vul je zowel bij 2024 als bij 2025 1.000 m2 in. Pas aan als dit niet goed is ingevuld."]
[null,null,1,"Tabblad Locatie"]
[null,null,13,"Check of locatie meegenomen wordt op het tabblad cijfers",null,null,"Alleen locatietabbladen die ook op de lijst op tabblad Cijfers staan worden meegenomen in het Dashbord. Voeg locatienaam toe aan de lijst als deze meegenomen moet worden."]
[null,null,14,"Check of volgende items goed ingevuld zijn: Gebruiksopperlvakte, bouwjaar, bouwlagen.",null,null,"Vul aan. Zonder deze gegevens werkt de CO2-tool niet goed. Kies bij een bouwjaar range het midden van de range. Overweeg bij een groot gebouw met bouwdelen met verschillend bouwjaar deze te verdelen over meerdere tabbladen: dan worden de kosten en besparingen beter ingeschat."]
[null,null,15,"Check of de energieverbruiken passen bij gemiddelde zorggebouwen. ",null,null,"De ingevulde waarden liggen ver boven het gemiddelde verbruik en zijn niet aannemelijk voor zorggebouwen. Controleer of de getallen kloppen.\n>> Gem. elek.verbruik = 50 kWh/m2 (> 140 kWh/m2 is onwaarschijnlijk). \n>> Gem. aardgasverbruik = 15 m3/m2 (> 30 m3/m2 is onwaarschijnlijk).\n>> Gem. totaalverbruik = 200 kWh/m2 (> 350 kWh/m2 is onwaarschijnlijk). "]
[null,null,16,"Check of de energieverbruiken 2018 t/m 2022 ingevuld zijn.",null,null,"Vul gegevens aan. Het energieverbruik van 2022 moet ingevuld zijn anders werkt de CO2-tool niet. Het energieverbruik van 2018 moet ingevuld zijn om de CO2-reductie te berekenen (referentiejaar daarvan is 2018). Als je de CO2-tool wilt gebruiken om aan de EED te voldoen moet ook het verbruik in de tussenliggende jaren ingevuld zijn. Als niet beschikbaar, licht dan in de EED-oplegger toe. Zie link voor gebruik van CO2-tool bij de EED. ","https://www.expertisecentrumverduurzamingzorg.nl/kennisbank/eed-format-portefeuilleroutekaart-care/"]
[null,null,17,"Check of opwek PV (in kWh/jaar) ingevuld is als maatregel PV op dakop 100% uitgevoerd staat.",null,null,"Er is aangegeven is dat maatregel PV op dak volledig uitgevoerd is, maar er is geen PV opwek ingevuld in cel AN37. Vul dit bij voorkeur aan om een goed beeld te schetsen van de energievoorziening van deze locatie."]
[null,null,18,"Check voor all-electric gebouwen.",null,null,"Genoemde locatie lijkt van het gas af te zijn en er zijn elektriciteitsbesparende maatregelen ingepland. Als dit gebouw all-electric is, dan werkt de inschatting van de kosten en besparingen met de vuistregels van de CO2-tool niet goed. Pas deze handmatig aan bij de ingeplande maatregelen. Zie de link voor meer informatie.","https://www.expertisecentrumverduurzamingzorg.nl/veelgestelde-vragen/lange-korte-terugverdientijd/"]
[null,null,19,"Check of er geen maatregelen ingepland zijn na jaar van afstoot.",null,null,"Waarschijnlijk is dit niet de bedoeling. Pas aan."]
[null,null,20,"Check of er geen maatregelen ingepland zijn vóór het jaar van ingebruikname.",null,null,"Waarschijnlijk is dit niet de bedoeling. Pas aan."]
[null,null,21,"Check of er niet teveel besparing is ingepland (verbruik gaat onder nul). ",null,null,"Een negatief verbruik van aardgas of warmte is niet mogelijk. Een negatief verbruik van elektriciteit kan in de praktijk wel door veel PV-opwek. Controleer of het niet komt door teveel besparingen. Zie ook check 24 en 25. De CO2-tool werkt niet goed als het verbruik negatief is. Plan de maatregelen zo dat het vebruik in alle jaren boven 0 blijft. Check de cijfers onderaan het locatietabblad, deze mogen niet rood zijn. Zie link voor meer informatie. ","https://www.expertisecentrumverduurzamingzorg.nl/veelgestelde-vragen/gasverbruik-co2-tool-negatief/ "]
[null,null,22,"Check of maatregelen beoordeeld zijn, en of er fouten in de maatregelplanner staan.",null,null,"Waarschijnlijk is dit niet de bedoeling. Pas aan.\nWe gaan er vanuit dat als locaties in eigendom zijn, niet afgestoten worden vóór 2029 en gebouwd zijn vóór 2020 dat er altijd maatregelen genomen kunnen worden. "]
[null,null,23,"Check of de structuur van het tabblad niet gewijzigd is. ",null,null,">> Heb je handmatig een rij of kolom ingevoegd in de maatregelenplanner? Verwijder deze dan en gebruik de knop 'maatregel toevoegen' om correct maatregelen aan de planner toe te voegen. Gebruik nooit extra kolommen. \n>> Heb je handmatig één of meerdere rijen en/of kolommen verwijderd? Stuur je CO2-tool dan op naar het EVZ voor reparatie, zie link hiernaast. ","https://www.expertisecentrumverduurzamingzorg.nl/contact/"]
[null,null,24,"Check of er geen vreemde combinatie van maatregelen is ingepland. ",null,null,"Waarschijnlijk is dit niet de bedoeling omdat deze maatregelen over dezelfde installatie of hetzelfde verbruik gaan. Pas aan.\n>> TL8 maatregelen: Check EML-nummers GF2, GF6 en GF14 \n>> Gasontladingslamp maatregelen. Check EML-nummers GF5, GF12 en GF13\n>> Halogeenlamp maatregelen. Check EML-nummers GF4, GF9, GF10 en GF11\n>> Spaarlamp maatregelen. Check EML-nummers GF4, GF7 en GF8\n>> Warmteterugwin (WTW) maatregelen. Check maatregel-ID's 100, 108 en 109. \n>> Hybride warmtepomp en WKO maatregel. Check maatregel-ID's 88 en 98. \nNb. De maatregel ID's vind je in kolom B. Zie link voor meer informatie.","https://www.expertisecentrumverduurzamingzorg.nl/veelgestelde-vragen/veelgestelde-vragen-over-de-toolchecker/"]
[null,null,25,"Check of er niet teveel besparing toegerekend wordt aan de verlichting en gebouwschilisolatie.",null,null,">> De gebouwschilmaatregelen kunnen niet meer dan 75% van het totale aardgasverbruik of warmteverbruik besparen. \n>> De verlichtingsmaatregelen kunnen niet meer dan 25% van het totale elektriciteitsverbruik besparen. \nSchat zelf de besparing per isolatiemaatregel (beter) in. Een energie-adviseur kan je hierbij helpen als je deze kennis en ervaring niet in huis hebt. "]

{"sheet":"Kolomnummers","index":2,"n_rows":34,"n_cols":2,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["Kolomnummer","Excel Kolom"]
[55,"BC"]
[59,"BI"]
[67,"BO"]
[73,"BU"]
[79,"CA"]
[85,"CG"]
[91,"CM"]
[99,"CS"]
[107,"DW"]
[173,"FA"]
[181,"GE"]
[53,"BB"]
[60,"BH"]
[62,"BN"]
[65,"BT"]
[78,"BZ"]
[87,"CF"]
[93,"CL"]
[98,"CR"]
[117,"DV"]
[150,"EZ"]
[157,"GD"]
[56,"BD"]
[61,"BJ"]
[66,"BP"]
[68,"BR"]
[82,"CB"]
[86,"CH"]
[90,"CN"]
[95,"CT"]
[108,"DX"]
[120,"FB"]
[183,"GF"]